**LEGGERE CON ATTENZIONE**

**Premessa:**

Le stampe comande sono servizi eseguiti dal server, le stampe di preconto sono servizi locali.

**Impianto tipo:**

server stampa comande in cucina, bar, pizzeria

client1 postazione bar

client2 postazione sala

stampante di rete 1 192.168.1.100 posizione bar

stampante di rete 2 192.168.1.110 posizione pizzeria

stampante di rete 3 192.168.1.120 posizione cucina

stampante di rete 4 192.168.1.130 posizione sala

stampante di rete 5 192.168.1.140 posizione server

stampante locale 6 posizione server

stampante locale 7 posizione client 1

stampante locale 8 posizione client 2

**Server:**

configuriamo le stampanti 1, 2, 3 e 5 nel seguente modo

1 nome Bar

2 nome Pizzeria

3 nome Cucina

5 nome Preconto

6 nome Proforma

Al clichè di comande bar associamo Bar (stmp1)

Al clichè di comande cucina associamo Cucina (stmp3)

Al clichè di comande pizzeria associamo Pizzeria (stmp2)

**Client 1:**

configuriamo la stampante 1 nel seguente modo nome Preconto

stampante 7 nome Proforma

Al clichè conto\_touch associamo Preconto

Al cliche contocons associamo Preconto

Al clichè riccamp associamo Proforma

Al clichè fattura associamo Proforma

Al clichè frf\_rist associamo Proforma

**Client 2:**

configuriamo la stampante 4 nel seguente modo nome Preconto

stampante 8 nome Proforma

Fine.

**Operatività:**

**dal Client 1**

ordino articoli per Bar Cucina e Pizzeria e faccio stampa e paga.

Cosa avviene:

Comande processo sul server riceve le comande e le manda in stampa su Bar (stmp1), Pizzeria (stmp2), Cucina (stmp3).

To\_prg processo locale invia lo stampa e paga su Preconto (stmp1)

ordino articoli per Bar Cucina e Pizzeria e faccio Fattura.

Cosa avviene:

Comande processo sul server riceve le comande e le manda in stampa su Bar (stmp1), Pizzeria (stmp2), Cucina (stmp3).

To\_prg processo locale genera la fattura invia la stampa proforma a Proforma (stmp7) viene validato il flusso e se corretto salvato sul percorso impostato per i flussi attivi.

**dal Client 2**

ordino articoli per Bar Cucina e Pizzeria e faccio stampa e paga.

Cosa avviene:

Comande processo sul server riceve le comande e le manda in stampa su Bar (stmp1), Pizzeria (stmp2), Cucina (stmp3).

To\_prg processo locale invia lo stampa e paga su Preconto (stmp4)

ordino articoli per Bar Cucina e Pizzeria e faccio Fattura.

Cosa avviene:

Comande processo sul server riceve le comande e le manda in stampa su Bar (stmp1), Pizzeria (stmp2), Cucina (stmp3).

To\_prg processo locale genera la fattura invia la stampa proforma a Proforma (stmp8) viene validato il flusso e se corretto salvato sul percorso impostato per i flussi attivi.

**dal Server**

ordino articoli per Bar Cucina e Pizzeria e faccio stampa e paga.

Cosa avviene:

Comande processo sul server riceve le comande e le manda in stampa su Bar (stmp1), Pizzeria (stmp2), Cucina (stmp3).

To\_prg processo locale invia lo stampa e paga su Preconto (stmp5)

Faccio il conto di una piazzola ed emetto ricevuta telematica con stampa di cortesia.

Cosa avviene:

to\_prg processo locale genera la ricevuta, la stampa di cortesia viene inviata su Proforma (stmp6), lo scontrino viene emesso sul RT configurato localmente per quella postazione.